地下停车场防爆检测区通风设备采购安装询价文件

根据本场业务生产需要，杭州萧山国际机场就**2台水冷通风设备**进行采购，欢迎具有相关资格和能力的供应商前来参加。

**一、资格要求**

（1）具有独立法人资格，注册资金不少于人民币50万元或等值外币(按投标截止日中国人民银行公布的汇率中间价换算)， 持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查，。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

（2）依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（3）近三年（2017年1月1日起至投标截止日止）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（4）投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。需提供税务机关出具的一般纳税人资格认定相关证明材料复印件（可登陆网上税务局查询，查询结果以网站页面显示内容为准；可提供一般纳税人资格登记表复印件；可提供近期开具的增值税税率为13%的发票复印件证明）并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。

**二、供应商提供材料**

（1）报价单

（2）资格证明文件

（3）设备技术规格详细说明

（4）供应商认为应当提供的其他资料

**三、报价相关事宜**

（1）本次定标采用低价选定方式确定施工单位。

（2）联系人：楼工 联系电话：0571-83837734

 监督联系人：孟工 联系电话：0571-83837728

（3）递交截止时间：2020年7月13日下午14:00

（4）递交地点：投标文件递交截止时间：2020年7月13日下午14 时 00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2020年7月13日下午14 时 00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼区招标中心，逾期无效;若采用投递方式的，请于2020年7月13日下午14 时 00分（北京时间） （北京时间）前投递至杭州萧山国际机场物业安检楼416室，逾期无效。

**四、工程需求**

1. 防爆检测点安装降温吹风设备工程，敷设电源及给水。

**五、工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格、主要配置及要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电源线 | 敷设RVV3\*4平方铜芯中策国标 | m | 150.000 |
| 2 | PVC | 阻燃线管 DN20（含配件） | m | 145.000 |
| 3 | 空开 | 3P16A 施耐德 | 只 | 2.000 |
| 4 | 插座 | 5回路明盒 | 只 | 2.000 |
| 5 | PPR水管 | PPR热熔给水管 DN20（含配件、熔接） | m | 537.000 |
| 6 | 阀门 | PPR阀门 DN20 | 只 | 2.000 |
| 7 | 三角阀 | 不锈钢 | 只 | 2.000 |
| 8 | 施工搭设脚手架 |  | 项 | 1.000 |
| 9 | 水冷风机 | 风量：18000-21000m³/h电压/频率：380V/50HZ功率：1.1-1.5KW风机形式：轴流式外型尺寸不得大于1.1\*1.1\*0.9M出风口尺寸不得大于0.65\*0.45耗水量：15-18L/h出水量不小于25L适用面积不低于100㎡噪音小于65DB | 台 | 2.000 |
| 10 | 安装风机底座角铁支架（含配件） |  | 组 | 2.000 |

附件：报价单（格式）

报 价 单

杭州萧山国际机场有限公司：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格、主要配置及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 电源线 | 敷设RVV3\*4平方铜芯中策国标 | m | 150.000 |  |  |
| 2 | PVC | 阻燃线管 DN20（含配件） | m | 145.000 |  |  |
| 3 | 空开 | 3P16A 施耐德 | 只 | 2.000 |  |  |
| 4 | 插座 | 5回路明盒 | 只 | 2.000 |  |  |
| 5 | PPR水管 | PPR热熔给水管 DN20（含配件、熔接） | m | 537.000 |  |  |
| 6 | 阀门 | PPR阀门 DN20 | 只 | 2.000 |  |  |
| 7 | 三角阀 | 不锈钢 | 只 | 2.000 |  |  |
| 8 | 施工搭设脚手架 |  | 项 | 1.000 |  |  |
| 9 | 水冷风机 | 风量：18000-21000m³/h电压/频率：380V/50HZ功率：1.1-1.5KW风机形式：轴流式外型尺寸不得大于1.1\*1.1\*0.9M出风口尺寸不得大于0.65\*0.45耗水量：15-18L/h出水量不小于25L适用面积不低于100㎡噪音小于65DB | 台 | 2.000 |  |  |
| 10 | 安装风机底座角铁支架（含配件） |  | 组 | 2.000 |  |  |
| 11 | 税费 | 13% |
| 12 | 合计 |  |

后附详细参数

1. 以上报价包含所有措施、耗材、人工工时、税金、管理费等全部费用，后期不予调整，报价时请综合考虑。

2.发票：提供增值税专用发票。

3.支付方式：工程验收完毕后一次性结清相关费用。

4.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日 期： 年 月 日

营业执照复印件（加盖公章）